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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO T-100
Los Toboganes de Agua de diseño US y producción nacional, son una alternativa de entretenimiento sano para toda la familia. Presentan gran seguridad estructural y de operación. Están diseñados para ser instalados en espacios recreativos y centros especializados de diversión. 
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· Características

· Longitud de recorrido
12.0 m 
· Altura de torre
2.4 m

· Espacio plataforma
1.5 x 1.5 m

· Pendiente
mas del 15%

· Tamaño bomba
2 HP, 3” de Agua
· Servicio Eléctrico
220 volts 

· Flujo de agua
300 lts/min. app.

· Planta Libre de 5 x 5 mt.
a. Su pilar P1 principal (plataforma de lanzamiento) de 10” (h 2.481 mm), quedaría dispuesto sobre sobre terreno removido, zapata de 800x800x800 mm.

b. El pilar P2 de 10” (h 1.985 mm ts) de la 1era curva será emplazado sobre terreno removido, zapata de 800x800x800 mm.

Total hormigón 2.3 mts cúbicos

Los materiales estarían incluidos
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