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ESPECIFICACIONES TECNICAS T300

1. Rejilla de la succión es de 400x500 mm, 400 mm en el alto.

2. Succión en cañería de 3” y la expulsión en 3” en clase 6.

3. Emplazamiento del tobogán:
a. Su pilar P1 principal (plataforma de lanzamiento) de 12” (h 5.181 mm), 6 perforaciones Ø22mm para Perno químico 5/8" x 6". emplazado sobre terreno removido, zapata de 800x800x800

b. El pilar P2 de 12” (h 4.985 mm ts) de la 1era curva será emplazado sobre terreno removido, zapata de 600x600x800 mm.

c. El pilar P4 de 12” (h 4.240 mm) de la 2da curva estaría será emplazado sobre terreno removido, zapata de 600x600x800 mm.

d. El pilar P3 de 12” (h 2.532 mm) de la 3era curva será emplazado sobre terreno removido. zapata de 600x600x800 mm.

e. Soportes de 1ª plataforma en 12” (h 2.500 mm)

4. El tobogán considera:

a. Bomba, 3x3”, 2HP., 1450 RPM, 50 Hz., 220 Volts, 11,6 Amperes, servicio continúo Incluye la instalación eléctrica, automático general, contactor y protector térmico de 10-16 amperes.

b.Pilares en cañería ASTM SCHSTD, para P1, P2, P3 y P4 en 12“.tratados

Brazos de refuerzo y apoyo en perfil tubular cuadrado, Galvanizado

Resto de Estructura metálica galvanizada en caliente, según ASTM A123-89:

Escala con un rasgo de 650 mm, Pasamano en tubo con postes Tubulares, guarda cuerpo y guarda pie en perfil tubular.

Plataformas en perfil C 200x50x3 en plancha diamantada de 2.5 mm de espesor

c. Canoas en fibra de vidrio 7-10 mm de espesor, con 5 capas de fibra, tela y 4 manos gelcoat, aletas y pestañas de anclaje con doble refuerzo, color interior según disponibilidad, color exterior mismo, interior.
Atentamente,

 
Fernando Betteley Shaw
Plaza de Agua Spa. 
Fono: (56-9) 8452 9502
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